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BEWERTUNGSVORLAGE
Auswertung Robotertauglichkeit
Strukturierte Vorlage zur Bewertung, ob eine Fläche für den Einsatz autonomer Reinigungsroboter geeignet ist. Bewertet werden Fläche, Infrastruktur, Laufwege, Hindernisse und Organisation. Füllen Sie die Vorlage vor Ort aus und ermitteln Sie am Ende einen Gesamt-Eignungswert.
	
	  Objekt- & Bewertungsangaben



	Objekt / Standort
	

	Anschrift
	

	Branche / Nutzungsart
	z. B. Krankenhaus, Handel, Logistik, Büro

	Zu reinigende Fläche (m²)
	

	Angedachter Robotertyp
	z. B. Scheuersaugroboter, Kehrroboter, Staubsaugroboter

	Bewertet von
	

	Datum der Begehung
	



	
	  Bewertungsschlüssel



Bewerten Sie jedes Kriterium mit 0, 1 oder 2 Punkten. Tragen Sie den Wert in die Spalte „Bew.“ ein und notieren Sie Auffälligkeiten in der Spalte „Anmerkung“.
	
	2 – geeignet
	Anforderung erfüllt, kein Anpassungsbedarf.

	
	1 – bedingt geeignet
	Einsatz möglich, aber Anpassung oder Vorbereitung nötig.

	
	0 – kritisch / ungeeignet
	Anforderung nicht erfüllt, Einsatz derzeit nicht sinnvoll.



	
	1  Fläche



	Kriterium
	Prüfhinweis
	Bew.
	Anmerkung

	Flächengröße
	Ist die zusammenhängende Reinigungsfläche groß genug für einen wirtschaftlichen Robotereinsatz (Richtwert ab ca. 400–500 m²)?
	
	

	Bodenbelag
	Hartboden geeignet (Fliesen, PVC, Beton, Vinyl)? Hochflorteppich, spiegelnde oder stark strukturierte Böden sind kritisch.
	
	

	Flächengeometrie
	Offene, rechteckige Flächen sind ideal. Verwinkelte Grundrisse mit vielen Nischen senken die Flächenleistung.
	
	

	Bodenzustand
	Ebener Boden ohne starke Unebenheiten, Löcher, lose Kabel oder Nässe?
	
	

	Fugen & Übergänge
	Sind Fugen, Türschwellen und Bodenübergänge < 1,5–2 cm und überfahrbar?
	
	

	Zwischensumme (max. 10 Punkte)
	     / 10
	



	
	2  Infrastruktur



	Kriterium
	Prüfhinweis
	Bew.
	Anmerkung

	Stromversorgung
	Steckdose für die Ladestation in geeigneter Position (dauerhaft, frei zugänglich) vorhanden?
	
	

	Dockingplatz
	Fester, geschützter Stellplatz für Lade-/Dockingstation verfügbar?
	
	

	WLAN / Konnektivität
	Flächendeckendes WLAN oder Mobilfunk für Telemetrie, Updates und Monitoring vorhanden?
	
	

	Wasser & Abwasser
	Für Nassreiniger: Zugang zu Frischwasser und Entsorgung von Schmutzwasser in der Nähe?
	
	

	Aufzüge / Ebenen
	Bei mehreren Etagen: aufzugfähiger Roboter bzw. Etagenlogistik geklärt?
	
	

	Beleuchtung
	Ausreichende, gleichmäßige Beleuchtung für die Sensorik (auch außerhalb der Betriebszeiten)?
	
	

	Zwischensumme (max. 12 Punkte)
	     / 12
	



	
	3  Laufwege & Navigation



	Kriterium
	Prüfhinweis
	Bew.
	Anmerkung

	Gangbreiten
	Sind Hauptwege breit genug (Richtwert ≥ 90–120 cm) für Fahrt und Wendemanöver?
	
	

	Wendebereiche
	Genügend Platz zum Drehen an Sackgassen und Ecken?
	
	

	Rampen & Steigungen
	Steigungen innerhalb der Gerätespezifikation (meist ≤ 5–8 %)?
	
	

	Türen & Durchgänge
	Türen ausreichend breit, überwiegend offen oder automatisiert? Feststeller möglich?
	
	

	Orientierung
	Genügend stabile Referenzpunkte/Wände für die Kartierung? Große leere Glashallen sind kritisch.
	
	

	Zwischensumme (max. 10 Punkte)
	     / 10
	



	
	4  Hindernisse & Umgebung



	Kriterium
	Prüfhinweis
	Bew.
	Anmerkung

	Feste Hindernisse
	Möbel, Regale, Säulen klar abgegrenzt und kartierbar?
	
	

	Wechselnde Hindernisse
	Paletten, Rollcontainer, abgestellte Waren – wie häufig verändert sich das Umfeld?
	
	

	Personen- & Publikumsverkehr
	Wie stark ist der Betrieb während der geplanten Einsatzzeiten? Sicherheitssensorik ausreichend?
	
	

	Glas & Spiegel
	Große Glasfronten, Spiegel oder tiefschwarze Flächen, die Sensoren stören können?
	
	

	Absturzkanten
	Treppen, Laderampen, Gruben – zuverlässig durch Abstandssensorik erfassbar oder abgesichert?
	
	

	Sauberkeitsgrad
	Grober Schmutz, Nässe oder Verpackungsmüll, der vorab manuell entfernt werden muss?
	
	

	Zwischensumme (max. 12 Punkte)
	     / 12
	



	
	5  Organisation & Betrieb



	Kriterium
	Prüfhinweis
	Bew.
	Anmerkung

	Einsatzzeiten
	Sind störungsarme Zeitfenster (nachts, betriebsfrei) für den autonomen Einsatz vorhanden?
	
	

	Verantwortlichkeit
	Ist eine feste Ansprechperson vor Ort für Betrieb, Fehlerbehebung und Nachreinigung benannt?
	
	

	Personal & Akzeptanz
	Ist das Reinigungspersonal eingebunden und dem Robotereinsatz gegenüber offen?
	
	

	Wartung & Service
	Sind Reinigung des Roboters, Verbrauchsmaterial und Service-Intervalle organisierbar?
	
	

	Sicherheit & Datenschutz
	Arbeitssicherheit (Kollision, Nässe) und Kamera-/Datenschutzfragen geklärt?
	
	

	Dokumentation
	Wird die Reinigungsleistung (Reports/Nachweise) benötigt und kann sie ausgewertet werden?
	
	

	Zwischensumme (max. 12 Punkte)
	     / 12
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	  Gesamtauswertung



Übertragen Sie die Zwischensummen der fünf Bereiche und ermitteln Sie den Gesamtwert. Die maximale Punktzahl beträgt 56 Punkte.
	Bereich
	Erreichte Punkte
	Maximum

	1  Fläche
	
	10

	2  Infrastruktur
	
	12

	3  Laufwege & Navigation
	
	10

	4  Hindernisse & Umgebung
	
	12

	5  Organisation & Betrieb
	
	12

	Gesamt
	
	56



	
	  Einordnung des Ergebnisses



	
	Punkte
	Bewertung
	Empfehlung

	
	45 – 56
	Gut geeignet
	Robotereinsatz empfehlenswert. Pilotphase planen, Details finalisieren.

	
	31 – 44
	Bedingt geeignet
	Einsatz möglich nach gezielten Anpassungen. Kritische 0-/1-Kriterien zuerst lösen.

	
	0 – 30
	Derzeit ungeeignet
	Grundlegende Voraussetzungen fehlen. Erst Rahmenbedingungen schaffen, dann neu bewerten.



	
	  Fazit & nächste Schritte



Wichtigste Erkenntnisse & kritische Punkte:
	

	

	

	



Empfohlene Maßnahmen / nächste Schritte:
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